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[bookmark: _Toc29247][bookmark: _Toc23594]一、投标邀请书
[bookmark: _Hlk121147898]           ：
	


[bookmark: _Toc13508]     招标人中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司根据子公司生产所需，现决定通过招标方式采购，招标编号： HXZB2026082001    ，项目名称：真空设备部件采购项目。我们将通过招标方式，最后确定中标单位。
1. [bookmark: _Toc3520][bookmark: _Toc3942][bookmark: _Toc23627][bookmark: _Toc30525][bookmark: _Toc30218][bookmark: _Toc13304]招标内容、型号规格（见下表）
2. 范围：本招标项目划分为 2个标段,见下表：
	序号
	采购项目名称
	技术要求
	单位
	数量
	交货期
	备注

	标段一
	高真空多功能控型机加压加热及控制系统
	详见技术要求部分
	批
	根据现场情况提供方案
	合同签订后3个月内交付
	

	标段二
	高真空多功能控型机电器控制配套系统
	详见技术要求部分
	批
	根据现场情况提供方案
	合同签订后3个月内交付
	

	参数详见招标文件技术要求



3. [bookmark: _Toc5828]交货地点：指定地点。
4. 投标截止时间：2026年9月4日15：00（北京时间）
5. 投标文件的递交：本次通过线上平台及纸质递交方式同步进行，拟参加本次投标的单位请于投标截止时间之前，注册平台并进行报价，后将密封并加盖公章的文件袋，用特快专递方式邮寄到我单位（投标文件正本一份，副本四份），原则上不接受当面递送。
6. [bookmark: _Toc654][bookmark: _Toc9339][bookmark: _Toc27635][bookmark: _Toc24591][bookmark: _Toc7018][bookmark: _Toc30159]开标时间：2026年9月4日15：00（北京时间）
7. 相关要求：
（1）投标报价单需按照我公司提供的样表填写，特殊情况可稍作调整，内容必须填写完整、真实和准确。除投标报价表外，不得对文件格式和内容进行修改，如发现投标文件未按我公司提供的招标文件格式填写，将视为废标。
（2）密封文件袋上必须标注项目名称和投标单位名称,并注明“正式开标前，不得开启”字样。投标人投标时应提供加盖单位公章的项目技术方案、供货业绩及营业执照副本、资质证书、安全生产许可证等证书复印件。
（3）本次招标报价税率为13%。
（4）营业执照
（5）相关体系认证（质量、环境、职业健康安全）
（6）投标人近三年来承接过合同金额100万元及以上类似业绩且验收合格类似业绩（投标人应当提供合同、验收证明复印件（须加盖验收方公章）等证明材料）
（7）预付30%，货到票到验收合格支付60%，质保金10%。需方收到供方货物、检测报告，验收合格后供方提供相应发票，30日内需方将相应合同货款转到供方指定账号，银行承兑支付。
（8）投标人须对所售出的产品实行三包:即产品在正常使用情况下发生质量问题时，投标人应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。
本项目不允许联合体投标。
（注：首次登录前需完成招采平台免费注册，招采平台将对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查；注册为一次性工作，生成账号后可长期使用，后续若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，该账号可用于参与平台上发布的其他招标项目。平台注册成功后，需真实准确完善用户信息，特别是财务信息。可联系:15159159199 林(工作日9:00-12:00，14:00-17:00)。）
[bookmark: _GoBack]8.凡对本次招标的有关事项需要咨询或有异议时，请在2025年8月31日前与相关负责人联系。关于评标结果，我们将会在评标结束之后第一时间告知。
[bookmark: _Toc30078][bookmark: _Toc19941][bookmark: _Toc30147][bookmark: _Toc4182][bookmark: _Toc21790][bookmark: _Toc21113][bookmark: _Toc20083]9.联系方式
招标人：中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司
联系人：翁苏玥
联系电话：0598-85053281、18506982285
纪检监督电话：0598-5053285
地址：福建省三明市沙县区金沙园开发区创新东路413号

[bookmark: _Toc19147][bookmark: _Toc322][bookmark: _Toc20059][bookmark: _Toc14671][bookmark: _Toc23207]中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司
                             招标委员会办公室
2025年08月20日
[bookmark: _Toc32041]二、投标人须知前附表
	序号
	内容

	1
	项目名称：中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司真空设备部件采购项目
招标编号：HXZB2026082001
采购内容: 标段一：高真空多功能控型机加压加热及控制系统
标段二：高真空多功能控型机电器控制配套系统
采购方式：公开招标

	2
	采购人：中机(泉州)精密装备有限公司
地址：福建省泉州市洛江区福滨街1号2幢

	4
	投标有效期：开标日起90天

	5
	正本的份数：1份副本的份数：4份 平台报价：1份

	6
	投标文件递交截止时间及开标时间：
2026年09月04日15:00（北京时间）
投标文件递交地点及开标地点：
中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司开标会议室
“项目名称：中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司真空设备部件采购项目
招标编号：HXZB2026081801
投标人名称：               ”

	7
	交货地点：按采购人指定地点交货

	8
	交货期：签订合同后3个月内完成设备到厂及安装调试，达到交付验收条件。

	9
	投标人提出问题：开标前10日内以书面形式提交至中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司

	10
	评标委员会人数：共5人，“管理+专家”组合模式评标。
评标办法：以综合评分法

	11
	付款方式：
预付30%，货到票到验收合格支付60%，质保金10%

	12
	招标控制价：400万元
标段一：200万
标段二：200万



[bookmark: _Toc10599][bookmark: _Toc23318][bookmark: _Toc18439][bookmark: _Toc26177]


三、投标人须知

[bookmark: _Toc29315]一、投标要求
1. 投标人应遵守国家有关招标投标法律、法规、部门规章和规范性文件。
2. [bookmark: _Toc5448][bookmark: _Toc24156][bookmark: _Toc14879][bookmark: _Toc5917][bookmark: _Toc9822][bookmark: _Toc15722][bookmark: _Toc21532]投标资格（包括但不限于）：
· 投标人投标时应提供加盖其单位公章的营业执照副本、资质证书等证书复印件，报价人必须在中国境内依法注册，具有法人资格、县备采购物资生产供应经验的生产商或代理商，并目均具有经过年审的法人营业执照
· 报价人必须在中国境内依法注册，具有法人资格、县备采购物资生产供应经验的生产商或代理商，并目均具有经过年审的法人营业执照
· 供货业绩：投标人近三年来承接过合同金额100万元及以上类似业绩且验收合格类似业绩（投标人应当提供合同、验收证明复印件（须加盖验收方公章）等证明材料）
· 具有一定规模和良好的资金财务状况：报价人注册资金不低于100万元(含)人民币。
· 履约信用要求:报价人必须具有良好的社会信营，最近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近三年不曾在合同中严重违约;财产被接管或企业未处于禁止或取消投标状态。
· 货物伴随服务：投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付
3. 投标费用：投标人应承担投标过程中所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
4. 采购单位授标时更改采购货物数量的权利：采购单位在授予政府采购合同时有权在政府采购有关规定的幅度内对项目要求规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。
[bookmark: _Toc20753][bookmark: _Toc16931][bookmark: _Toc12309][bookmark: _Toc16770][bookmark: _Toc23688][bookmark: _Toc15847][bookmark: _Toc9930]二、投标报价
1. [bookmark: _Toc4816]投标报价要求按招标文件要求报价，并按招标文件中所附《投标函》《投标报价表》格式填写。
2. 所有投标均以人民币报价。
3. 投标人所报单价在本招标文件项下的合同履行期间不能因市场变化因素而变动。
4. 投标人所报的各种价格均为含税到招标人指定地点交货价（包含产品裁切、包装、运输、装卸等相关费用）；投标报价以元为单位，精确到小数点后两位数，超出两位按四舍五入计；包装物投标人不回收，费用由投标人负担。
5. 招标人有权重视各投标人全部报价的合理性。所有投标人不能相互串通、哄抬报价，若有发现，招标人有权宣布其投标无效。
[bookmark: _Toc14547][bookmark: _Toc6704][bookmark: _Toc13329][bookmark: _Toc24896][bookmark: _Toc2348][bookmark: _Toc23959][bookmark: _Toc19945]三、投标文件
1. [bookmark: _Toc7457][bookmark: _Toc4321][bookmark: _Toc30571][bookmark: _Toc2231][bookmark: _Toc11398][bookmark: _Toc29954][bookmark: _Toc30156]投标人应填写其单位名称全称。
2. 投标文件包括《投标函》《投标报价表》《投标人产品质量承诺函》和资格证明文件。资格证明文件包含上述投标资格要求中的所有资料。
3. 《投标函》《投标报价表》《投标人产品质量承诺函》须加盖投标人公章，由其法定代表人或其委托代理人亲笔签字。
4. 自开标之日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于前述规定期限的投标，将被拒绝。
[bookmark: _Toc20912][bookmark: _Toc23458][bookmark: _Toc18677][bookmark: _Toc15210][bookmark: _Toc8][bookmark: _Toc14760][bookmark: _Toc29111]四、开标、评标、定标
1. [bookmark: _Toc31780][bookmark: _Toc998][bookmark: _Toc29386][bookmark: _Toc20255][bookmark: _Toc31820][bookmark: _Toc5695][bookmark: _Toc3331]开标时，将按照招标人有关招投标规定执行。
2. 开标后由招标人组建的评标委员会进行评标，以经评审的综合评标价法确定中标人。
3. [bookmark: _Toc12][bookmark: _Toc26371][bookmark: _Toc14086][bookmark: _Toc6426][bookmark: _Toc25173][bookmark: _Toc24129][bookmark: _Toc18886]招标人不对未中标的投标人作任何解释，不退还投标文件。
4. 采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，发布公告。
[bookmark: _Toc14292][bookmark: _Toc25585][bookmark: _Toc29662][bookmark: _Toc2586][bookmark: _Toc32748][bookmark: _Toc25649][bookmark: _Toc6326]五、纪律要求
1. 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会及其组成人员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
2. 评标委员会及其组成人员应严格自律，严格遵守国家法律、法规，并接受监察部门的监督。
[bookmark: _Toc13559][bookmark: _Toc9588][bookmark: _Toc23438][bookmark: _Toc3302][bookmark: _Toc32715][bookmark: _Toc7771][bookmark: _Toc11099]六、其他
1. 中标人若改变原材料配方和生产工艺，需征得招标人同意，并需重新认可。
2. 中标人可与招标人主体及子公司签订合同。
3. 参加招投标活动的各方应视本次招投标活动的任何信息为秘密，在没有事先征得对方的书面同意的情况下，任何一方不得以任何方式向第三人公布、传递或透露任何信息，违者应对由此造成的后果承担法律责任。














[bookmark: _Toc14035][bookmark: _Toc26223]





[bookmark: _Toc18267][bookmark: _Toc6559]四、评标办法
[bookmark: _Toc15087]1.评标原则
评标工作应根据《中华人民共和国招标投标法》和国家、地方政府有关招标投标法规的有关规定，遵循“公平、公正、诚实信用、科学、择优”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过资格及响应性审查的各合格投标人进行评价和比较。
[bookmark: _Toc9672]2.评标办法类型
本项目采用综合评分法评标。评标定标工作由招标人组织的评标小组成员进行。在比较报价的同时，还将考虑以下因素：
(1)设计方案先进、合理、可靠。
(2)产品的性能、互换性及标准。
(3)付款条件的偏差。
(4)产品的寿命、经营成本。
(5)交货时间、安装竣工时间。
(6)售后服务、备件供应。
(7)运输条件。
(8)经营信誉。
评标委员会根据上述原则综合打分优选方案，并与委托方依据确定的定标程序选出中标方。最低价不是中标的唯一标准
[bookmark: _Toc26451]3.评审内容
3.1技术评审；
3.2投标报价；
[bookmark: _Toc4385]4.评审程序
4.1评标小组评委按招标文件要求对各投标人的投标文件进行符合性评审（包括资格审查），确认其投标文件是否实质上响应招标文件的要求，对实质上响应招标文件要求的投标文件进入下一步评审。凡不符合投标资质条件、专业条件要求、投标要求和未实质性响应招标文件要求的投标以及未按招标文件要求的投标格式进行投标的均为废标，不进入评分程序。
4.2评标小组评委根据招标文件所确定的评标办法对通过符合性评审的投标人进行投标及技术、价格因素评分。
4.3汇总评标小组评委各项评分，统计结果。
[bookmark: _Toc10838]5.其他方面要求
本工程招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标管理办法》等有关法规、规定执行。
[bookmark: _Toc13574]6.评审标准
评分标准的总分为100分，其分值由技术部分（10分）、报价分（70分）综合部分（20分）组成，评审标准具体如下：

[bookmark: _Toc10936][bookmark: _Toc13537][bookmark: _Toc23296][bookmark: _Toc894]五、综合评标评分标准
1、技术部分（分值10分）
	序号
	类别
	满分
	评审内容
	实得分

	1
	技术要求
	10分
	性能参数：一项不响应扣1-2分。
	



2、价格部分（分值70分）
	序号
	类别
	满分
	评审内容
	实得分

	1
	投标分
	70分
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=（评标基准价/最后报价）×100×70%，评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。（保留到小数点后两位，第三位四舍五入。）
如报价出现异常，评标委员会由权要求相应投标人作出说明，如说明理由不合理或不说明理由，评标委员会有权将该投标人投标视为废标
	



3、 综合部分（分值20分）
	评分项目
	评分内容
	分值

	投标人企业整体实力及经营信誉（3分）
	1、 根据投标人企业整体实力及经营信誉酌情打分，优得3分，良好1-2分，较差不得分。

	0-3分

	产品使用评价（7分）
	根据投标产品的市场使用情况、历史评价等酌情打分。优秀得6-7分，良好得4-5分，一般得0-3分。
	0-7分

	企业业绩（3分）
	投标人近三年（2022年1月1日至今），类似有效销售业绩（提供合同复印件，以合同签订日期为准，有效业绩指三年内合同累计总金额100万元及以上）累计每增加10万元（含），得1分，满分3分。注：若合同为单价合同，需提供业主盖章认可的月结框架或总金额相关证明材料。为方便评审，建议投标人自拟有效业绩清单。
	0-3分

	服务、区域响应情况（7分）
	投标人针对本项目提供详尽的服务方案(包括但不限于质保期内外售后服务承诺、服务响应时间、应急响应、技术与服务支持等)，服务方案合理可行，符合项目要求，保障措施得力，服务人员经验充分：
1.能够在招标人要求的时间内提供物资送货上门服务等；
2.具有成熟的服务体系，提供的服务方案能够满足招标人需求（包括但不限于配送、质量、技术支持等）；
3.对重大事件和活动理解准确，保障范围明确，质量把控符合招标方实际需求；
4.仓储体系，如有可提供照片等。
优秀得6-7分；一般得3-5分；较差得0-2分；
	0-7分

	
	合计
	20分
	



4.定标办法
4.1总得分
各投标人得分=（技术分+价格分+综合分）。
4.2评委评审打分、计分过程中各项分数均取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。根据各评委的打分结果，在计算投标人得分时，对评委的技术部分的打分结果分别汇总，再进行算术平均，计算出各有效投标人的得分。
5.评标小组评委依据得分高低顺序依次确定一家中标候选人。如果出现并列得分最高，则确定价格较低者排名在前；价格投标仍相同时则采用抽签方式现场确定中标候选人。
6.中标人因不可抗力或者自身原因放弃中标资格或者不能履行合同的，招标人可取消其中标资格，中标人还应对招标人造成的损失予以赔偿。同时，招标人可以视情况与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。
[bookmark: _Toc18742][bookmark: _Toc14384][bookmark: _Toc12820][bookmark: _Toc20197]六、技术要求
投标人应满足以下要求：
标段一：高真空多功能控型机加压加热及控制系统
一、电气控制系统验收参数
	序号
	验收项目
	技术参数指标

	1.1
	整体控制架构
	采用PLC+工控机+人机界面一体化控制架构，支持熔炼全流程自动化控制、数据溯源、故障联锁保护，运行稳定、安全合规

	1.2
	核心硬件配置
	上位机：惠普Z系列工作站/西门子工控机 + 诺维19寸工业显示器
主控PLC：德国西门子S7系列
强电元件：施耐德（断路器、接触器、直流电源、声光报警器）
控制辅件：日本和泉（继电器、按钮、指示灯）
真空检测：成都正华/成都睿宝高精度测量元件
温度检测：日本山武工业测温仪表
柜体配置：专用集中控制柜，满足工业现场防护、布线规范要求

	1.3
	配套软件版本
	组态软件：WinCC_flexible_SMART_V3 SP2
编程软件：STEP 7 MicroWIN SMART V2.4
控制系统：真空感应炉自动化控制系统 V1.0（含专用PLC运行程序）

	1.4
	核心控制功能
	信息管理：熔炼、工艺数据存储、查询、配方自定义与一键调用
系统联动：真空、惰性气体、液压、水冷系统全自动联锁控制
熔炼控制：自动测温、精准加料、模具调控、自动升温工艺控制
数据管理：全设备参数实时采集、在线设置、长期存储追溯
安全防护：故障自动检测、声光报警、超限联锁停机
智能维护：压升率检测、设备状态监测、维护提醒推送

	1.5
	人机界面与权限管控
	权限分级：操作员（仅查看操作）、管理员（全权限+参数修改）两级管控
显示画面：登录、配方、设备、真空、曲线、参数、报警、维护八大功能界面
操作保护：真空泵阀启停时序联锁，误操作锁定，联锁状态可视化提示
数据追溯：4组核心数据（真空度、压力、电源、温度）曲线实时显示、历史回溯
报警记录：全故障报警实时弹窗、可确认、可查询历史记录

	1.6
	安全保护性能
	具备全流程自动联锁保护机制，可识别运行异常、参数超限、违规操作，即时报警并关停对应功能，保障人员、设备安全




二、加热系统验收参数
	序号
	验收项目
	技术参数指标

	2.1
	结构设计参数
	加热器结构：吊挂式设计，镍铬带发热体+陶瓷绝缘件，结构稳固耐高温
保温结构：不锈钢框架+钼屏+硅酸铝复合保温，筒形环绕，升温均匀高效
防变形参数：加热带固定支柱间距≤170mm，杜绝冷热循环扭曲变形
炉内构件：耐热不锈钢料架+陶瓷绝缘件，耐高温、绝缘性良好
维护设计：加热室底部带滚轮，可整体抽拉，检修便捷

	2.2
	测温系统参数
	配置4支专用测温热电偶：3支用于精准控温，1支用于温度记录+超温报警，双重安全防护，测温精准、响应快速

	2.3
	水冷电极参数
	电极材质：定制紫铜水冷电极，导电、密封、绝缘性能优异
冷却性能：内置水循环结构，可降温护件，杜绝密封件烧毁，稳定炉内真空度
装配特性：接触可靠、拆装便捷，适配长期工业运行与检修

	2.4
	加热电源参数
	采用工业可控硅加热电源，铜排导电结构，损耗低、输出稳定，可精准适配熔炼升温、恒温、降温全工艺功率调节，支持长时间连续作业



标段二：高真空多功能控型机电器控制配套系统
本标段属于：包工包料、包运输、包安装、包 13% 增值税专用发票包干工程

	序号
	系统类别
	设备 / 材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一
	高压供电系统

	1.1
	
	高压成套配电柜附真空断路器柜
	KYN28-12
	台
	1
	

	1.2
	
	高压馈出柜
	KYN28-12
	台
	1
	

	1.3
	
	高压电缆
	ZR-YJV22-8.7/15-3*120

	米
	350
	

	1.4
	
	高压电缆头
	
	套
	2
	

	1.5
	
	防火桥架
	150x150
	米
	40
	

	二
	三相五线密集式铜母线槽系统

	[bookmark: _Hlk238044366]2.1
	
	三相五线密集式铜母线线槽
	2500A，4m / 段
	米
	15
	

	2.2
	
	母线弯通加工件
	2500A
	只
	13
	

	2.3
	
	配套接头器
	2500A
	套
	48
	

	2.4
	
	母线与柜体连接套件
	2500A
	套
	1
	

	2.5
	
	专用支吊架
	2500A 母线配套
	套
	65
	

	2.6
	
	三相五线密集式铜母线线槽
	5000A，4m / 段
	米
	12
	

	2.7
	
	母线弯通加工件
	5000A
	只
	7
	

	2.8
	
	配套接头器
	5000A
	套
	20
	

	2.9
	
	母线与柜体连接套件
	5000A
	套
	2
	

	2.10
	
	专用支吊架
	5000A 母线配套
	套
	32
	

	三
	低压受电系统

	3.1
	
	低压受电柜
	主开关 NA1-5000A 抽出式开关
	台
	1
	

	3.2
	
	低压馈出柜
	
	台
	2
	

	3.3
	
	干式变压器
	2500KVA
	台
	1
	

	3.4
	
	低压电缆
	ZR-YJV22-1kv-3*185+2*95
	米
	60
	

	3.5
	
	防火桥架
	200X200
	米
	60
	

	四
	配套设备及安装工程

	4.1
	
	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设，高压柜安装
	
	项
	1
	含现场搬运、定位、安装、固定、调试、成品保护、现场清理等全部安装工作

	4.2
	
	电力电缆终端头制作安装 10kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆
	
	项
	1
	

	4.3
	
	桥架安装
	
	项
	1
	含现场搬运、定位、安装、固定、调试、成品保护、现场清理等全部安装工作

	4.4
	
	母线始端箱
	适配 2500A
	只
	2
	

	4.5
	
	整体母线系统现场安装工程
	—
	项
	1
	含现场搬运、定位、安装、固定、调试、成品保护、现场清理等全部安装工作

	4.6
	
	低压受电系统现场安装工程
	
	项 
	1
	含现场搬运、定位、安装、固定、调试、成品保护、现场清理等全部安装工作
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[bookmark: _Toc1084][bookmark: _Toc31981][bookmark: _Toc14009][bookmark: _Toc2919]七、采购合同（模版）
                                                合同编号：           
甲方（甲方）：中机(泉州)精密装备有限公司 
签订地点：福建省三明市沙县区 
乙方（乙方）：                                  签订日期：    年    月     日    
[bookmark: _Toc17798]      根据《中华人民共和国民法典》，并经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：
一、品种、型号、数量
1、该项目供应的材料按照设计预算规格、数量具体如下： 
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	Kg
	
	
	

	
	
	Kg
	
	
	

	小写金额：￥         .00
	不含税金额：￥         .00

	人民币大写：                元整
	含13%增值税票


以上货物价格为固定单价，采购货物的实际数量以最终以实际过磅重量结算。（如采购总金额有超过5%-10％范围内需签订补充协议），货物价格包括产品制造、损耗、售后服务、税收｛乙方提供13%的增值税专用发票（若国家政策法规另有规定的，按新规定执行, 价格调整以不含税价为基准）以及相关规定须交纳的其它费用等。  
二、质量要求技术标准、供方对质量的条件和期限：
1、按国家标准验收。
需方收货注意事项：（1）需方有化验设备的，请务必化验合格后才卸货。（2）需方若无化验设备的，请仓管和供方司机一起取样两包并双方签名封存，并在送货单上注明样板包编号并签名确认，各留一包作为产品检测的依据。若需方对产品质量有异议，应自留存样板之日起7天内向供方书面提出：否则，视为需方默认产品质量符合约定。若检测出质量问题，供方只负责按所销售产品的价值赔付，其余责任概不负责。（3）若需方既无化验又不留样，卸货后出现质量问题的，均由需方负责。
2、若产品经检测未达到国家标准的优等品等质量问题，乙方无条件退货，退货的往返运费、延误工期等损失均由乙方承担。
三、交货方式、交货地点、履行地点、接收单位：
1、交货方式：由乙方代办托运至指定地点，运费、过磅费、和运输保险等费用由乙方承担。
2、交货地点：需方指定地点。
3、履行地点：福建省三明市沙县区  
4.供货清单：送货单、过磅单等。
四、交货日期：合同签订后按甲方通知发货数量,2天内发出。
五、包装标准与回收方法：满足运输及甲方要求的包装方式，乙方负责包装并承担包装费用。
六、验收标准及方法：产品按本合同第二条约定的质量标准进行验收，由甲方和乙方共同完成。乙方在验收前必须向甲方提供产品送货单、过磅单等资料。
验收规则
1、验收标准：所有产品均按国家及行业标准的相关规定、本采购文件、谈判文件及投标样品相关内容进行验收。
2、验收程序如下：
(1)出厂检验：乙方在产品出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验。乙方应随同产品出具原产地证书、出厂检验报告及产品质量合格证等，结果必须符合前款验收标准的要求。
(2）最终验收：验收时，乙方所供到场货物与本合同约定的质量标准或样品（产品经双方确认后封样各自保存，出现偏差时以样品为准）不相符，甲方可要求退货，退货的往返运费均由乙方承担。
七、结算条件与方式：
1、结算条件
 货到甲方指定工厂，要求乙方提供提交下列单证和文件。
a.乙方开具合同等额的正式发票。
2 、结算方式：预付30%，货到票到验收合格支付60%，质保金10%。需方收到供方货物，验收合格后30日内，供方开具全额13%增值税专票，需方将相应合同货款转到供方指定账号。
3、由于乙方开具发票不真实、不合格而引起的一切责任（包括商业责任和法律责任)和损失，由乙方承担。
八、质量保证期：
1、质量保证期为：1年，从全部材料进场经签收之日起计算，在质保期内出现问题，乙方必须免费予以退换。
九、产品交接：
甲方根据产品交接清单清点数量，检查产品外观质量。数量清点当场验收，质量验收以检测结果为准，发现货物质量规格型号不符，应在交付之日起七日内通知乙方：若涉及产品试用的由双方另行约定；发现货物破损短缺的，应在货物交付时立即向承运人或仓库提出，或交付之日起三日内向乙方提供有关破损短缺的书面证据；甲方怠于通知或不能提供有关证据证明的，视为甲方已接受质量数量符合约定之货物。因货物固有属性引致的缺损应免除乙方责任。
十、违约责任：
1、如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的1%向甲方支付逾期交货的违约金。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。
2.若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款10%的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。
3、如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期1天的，乙方应按本合同总金额的1%向甲方支付违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。
十一、违约终止合同
1、在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，同时甲方有权单方解除本合同。
2、如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。
3、乙方未能履行合同项下的任何其它义务。
4、因上述原因造成的合同解除，因乙方责任时应全额退还甲方已付货款，并双倍返还合同预付款。当只能提供部分货物时，视为乙方违约，甲方可另购其余部分材料，乙方应承担购置费用和给甲方带来的相关经济损失并按照合同约定向甲方支付违约金。
十二、不可抗力
因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
十三、权利义务转移和违法违规条款
1、基于诚信原则，本合同项下未经甲方书面同意，乙方不得转让或者变相转让本合同的权利义务，否则向甲方支付合同总金额30％的违约金。
2、在本合同项下如乙方违法违规造成甲方损失的，乙方须全额赔偿，赔偿金额从乙方货款或者履约保证金等款项中扣除，不足部分，甲方依法享有向乙方追索的权利。
十四、反商业贿赂条款
为保障双方合法权益不受侵害，保持甲乙双方长久、良好的合作关系，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》及有关法律、法规的规定，甲乙双方约定如下：
1、甲乙双方共同约定，不论在任何情况下，禁止提议、给予、索取或者接受任何形式的商业贿赂，亦不寻求通过给予商业贿赂或者其他酬谢而谋取任何利益。甲乙双方均有义务拒绝对方员工的索贿、行贿行为。
2、甲乙双方员工按照商业惯例收取对方的礼品、纪念品，必须统一上交各自所在公司，由公司负责处理。双方互有义务将此事通知对方。
3、在合作过程中，如出现甲方员工索贿、接受贿赂的现象，乙方应及时向甲方进行举报。
4、甲乙双方承诺愿意配合对其员工索取、接受贿赂的行为进行调查。
5、如甲乙双方为谋取商业利益给对方员工贿赂或者不拒绝对方员工索取贿赂的，违约方承担相关法律责任。
6、如甲乙双方违反本条约定，任何一方有权单方解除合同或协议，并不承担任何违约责任及赔偿责任，但提出解除合同方应向对方出具司法机关出具的证据。
7、甲乙双方积极全面履行协议，并能向对方举报其员工索取、收受贿赂事实的，甲乙双方将优先与其发展合作关系，给予在同等条件下优先采购及优惠条件；如果举报与事实不符，甲乙双方有权终止与其商业合作关系，并承担法律责任。
8、甲乙双方均有义务约束本方员工不得以抬高对方采购商品的报价达到退给对方经办员工个人一定比例的商品价款的行为发生；双方更不得以账外方式暗中以现金、实物或者其他方式退给对方员工个人一定比例的商品价款。
十五、本合同的任何变更，均应以书面形式提出，并由双方授权人等协商一致后书面达成协议方有效。
十六、甲乙双方应对在本合同谈判期间、履行期间从另一方获得或收到的价格、资料、信息及其它商业秘密进行保密，未经对方书面事先同意不得向任何第三方以任何方式披露。
十七、本合同适用中华人民共和国法律，并据其进行解释。
合同履行过程中，若发生争议，双方应协商解决；如协商不成均由三明市沙县区人民法院管辖。
十八、其他
1、合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等的法律效力，补充协议与本协议有冲突的，以补充协议为准。
2、本合同一经生效，非经甲乙双方签署书面补充协议同意，任何一方以其他方式对合同条款的增减及其他变更均无约束力。
3、本合同的内容及其有关的附件是甲乙双方关于此次合作所最终确定的全部内容，双方均承认其已审阅、理解本合同及相关附件的内容，并同意取代甲乙双方之间此前关于此次合作所做出的任何口头或书面的承诺。
4、本合同自双方加盖公章或合同专用章后生效，合同约定所有义务履行完毕后自行终止。合同的终止并不影响保密义务的继续履行。
5、本合同及附件一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，每份具有同等的法律效力。

（以下无正文）

	甲  方
名称（公章）：中机(泉州)精密装备有限公司 
地址：福建省泉州市洛江区福滨街1号2幢 
法定代表人：
委托代理人：
电话：0595-28999882  
传真：
开户银行：中国建设银行泉州洛江支行 
银行帐号：35050165690709668888
税号：91350504MAE6FFEMXQ
	乙  方
名称（公章）：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
银行帐号：
税号：
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