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一、投 标 函
中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司：

1、我方已仔细研究了         （项目名称）招标文件的全部内容且完全理解和接受招标文件的一切规定和要求，愿意以人民币（大写）          元投标，投标有效期为       天，交货时间为               ，交货地点为                  ，按买卖合同约定提供产品的供货、运送及相关服务。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订买卖合同。

（2）我方承诺在买卖合同约定的期限内按照招标文件规定的范围进行供货。在履行过程中，如发现任何漏项或短缺的产品，虽未列入发货清单但确属我方供货范围，我方均承诺免费予以补齐，你方无须承担任何费用。

（3）本投标函将成为买卖合同不可分割的组成部分，与买卖合同具有同等的法律效力。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。在整个招标过程中，我方若有违规行为，你方可按招标文件规定给予处理，我方完全接受。

投 标 人：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：                   

地  址：                                传    真：                      

联系人：                                联系电话：                      

年       月     日

二、投标报价表

致中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司（招标委员会办公室）：

根据贵公司的要求，现将我公司对                         项目报价如下：

	序号
	项目名称
	规格
	数量
	单位
	含税单价

（元）
	含税总价

（元）
	交货

时间
	接受付款方式
	税率
	备注

	1
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现款
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银承（半年）

[image: image3.png]


商承（半年）
	
	

	总价：    元

	注：含包装、运费等。


投 标 人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：                           
联系人：                           联系电话：                 
日  期：       年      月      日

技术条款响应表

标段一：高真空多功能控型机加压加热及控制系统

一、电气控制系统验收参数
	序号
	验收项目
	技术参数指标
	投标参数
	响应

	1.1
	整体控制架构
	采用PLC+工控机+人机界面一体化控制架构，支持熔炼全流程自动化控制、数据溯源、故障联锁保护，运行稳定、安全合规
	
	

	1.2
	核心硬件配置
	上位机：惠普Z系列工作站/西门子工控机 + 诺维19寸工业显示器

主控PLC：德国西门子S7系列

强电元件：施耐德（断路器、接触器、直流电源、声光报警器）

控制辅件：日本和泉（继电器、按钮、指示灯）

真空检测：成都正华/成都睿宝高精度测量元件

温度检测：日本山武工业测温仪表

柜体配置：专用集中控制柜，满足工业现场防护、布线规范要求
	
	

	1.3
	配套软件版本
	组态软件：WinCC_flexible_SMART_V3 SP2

编程软件：STEP 7 MicroWIN SMART V2.4

控制系统：真空感应炉自动化控制系统 V1.0（含专用PLC运行程序）
	
	

	1.5
	人机界面与权限管控
	权限分级：操作员（仅查看操作）、管理员（全权限+参数修改）两级管控

显示画面：登录、配方、设备、真空、曲线、参数、报警、维护八大功能界面

操作保护：真空泵阀启停时序联锁，误操作锁定，联锁状态可视化提示

数据追溯：4组核心数据（真空度、压力、电源、温度）曲线实时显示、历史回溯

报警记录：全故障报警实时弹窗、可确认、可查询历史记录
	
	

	1.6
	安全保护性能
	具备全流程自动联锁保护机制，可识别运行异常、参数超限、违规操作，即时报警并关停对应功能，保障人员、设备安全
	
	


二、加热系统验收参数

	序号
	验收项目
	技术参数指标
	投标参数
	响应

	2.1
	结构设计参数
	加热器结构：吊挂式设计，镍铬带发热体+陶瓷绝缘件，结构稳固耐高温

保温结构：不锈钢框架+钼屏+硅酸铝复合保温，筒形环绕，升温均匀高效

防变形参数：加热带固定支柱间距≤170mm，杜绝冷热循环扭曲变形

炉内构件：耐热不锈钢料架+陶瓷绝缘件，耐高温、绝缘性良好

维护设计：加热室底部带滚轮，可整体抽拉，检修便捷
	
	

	2.2
	测温系统参数
	配置4支专用测温热电偶：3支用于精准控温，1支用于温度记录+超温报警，双重安全防护，测温精准、响应快速
	
	

	2.3
	水冷电极参数
	电极材质：定制紫铜水冷电极，导电、密封、绝缘性能优异

冷却性能：内置水循环结构，可降温护件，杜绝密封件烧毁，稳定炉内真空度

装配特性：接触可靠、拆装便捷，适配长期工业运行与检修
	
	

	2.4
	加热电源参数
	采用工业可控硅加热电源，铜排导电结构，损耗低、输出稳定，可精准适配熔炼升温、恒温、降温全工艺功率调节，支持长时间连续作业
	
	


标段二：高真空多功能控型机电器控制配套系统
本标段属于：包工包料、包运输、包安装、包 13% 增值税专用发票包干工程

	序号
	设备 / 材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	投标参数
	响应

	一
	高压供电系统
	

	1.1
	高压成套配电柜附真空断路器柜
	KYN28-12
	台
	1
	
	

	1.2
	高压馈出柜
	KYN28-12
	台
	1
	
	

	1.3
	高压电缆
	ZR-YJV22-8.7/15-3*120
	米
	350
	
	

	1.4
	高压电缆头
	
	套
	2
	
	

	1.5
	防火桥架
	150x150
	米
	40
	
	

	二
	三相五线密集式铜母线槽系统
	

	2.1
	三相五线密集式铜母线线槽
	2500A，4m / 段
	米
	15
	
	

	2.2
	母线弯通加工件
	2500A
	只
	13
	
	

	2.3
	配套接头器
	2500A
	套
	48
	
	

	2.4
	母线与柜体连接套件
	2500A
	套
	1
	
	

	2.5
	专用支吊架
	2500A 母线配套
	套
	65
	
	

	2.6
	三相五线密集式铜母线线槽
	5000A，4m / 段
	米
	12
	
	

	2.7
	母线弯通加工件
	5000A
	只
	7
	
	

	2.8
	配套接头器
	5000A
	套
	20
	
	

	2.9
	母线与柜体连接套件
	5000A
	套
	2
	
	

	2.1
	专用支吊架
	5000A 母线配套
	套
	32
	
	

	三
	低压受电系统现场安装工程
	

	3.1
	低压受电柜
	主开关 NA1-5000A 抽出式开关
	台
	1
	
	

	3.2
	低压馈出柜
	
	台
	2
	
	

	3.3
	干式变压器
	2500KVA
	台
	1
	
	

	3.4
	低压电缆
	ZR-YJV22-1kv-3*185+2*95
	米
	60
	
	

	3.5
	防火桥架
	200X200
	米
	60
	
	

	四
	配套设备及安装工程
	

	4.1
	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设，高压柜安装
	含现场搬运、定位、安装、固定、调试、成品保护、现场清理等全部安装工作
	项
	1
	
	

	4.2
	电力电缆终端头制作安装 10kV以下热(冷)缩式铜芯电力电缆
	
	项
	1
	
	

	4.3
	桥架安装
	含现场搬运、定位、安装、固定、调试、成品保护、现场清理等全部安装工作
	项
	1
	
	

	4.4
	母线始端箱
	适配 2500A
	只
	2
	
	

	4.5
	整体母线系统现场安装工程
	含现场搬运、定位、安装、固定、调试、成品保护、现场清理等全部安装工作
	项
	1
	
	

	4.6
	低压受电系统现场安装工程
	含现场搬运、定位、安装、固定、调试、成品保护、现场清理等全部安装工作
	项
	1
	
	


投标人全称（公章）：        
法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：   
日期：
四、投标人产品质量承诺函
致中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司（招标委员会办公室）：

若我单位在贵公司组织的





采购中成功中标，将认真履行项目投标文件要求，对该项目做出如下产品质量承诺：

1、我方提供的产品，保证符合招投标文件及合同的要求，如有不符，使用单位可以无条件退货，所造成的损失由我方承担。

2、我方若中标，保证不会转包，不会降低质量要求。实际供货中，确需需方对产品质量作进一步调整的，保证经由需方单位书面确认后才作调整，中标价格不作变动，价格若要变动，保证经由需方单位同意。

3、严格按照招标文件、有关规定及合同认真履行我方的责任和义务。

4、投标人保证对所售出的产品实行三包:即产品在正常使用情况下发生质量问题时,投标人应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退，并按照双方签订采购合同承担违约责任。

投标人：











委托代理人：






五、法定代表人资格证明书

单位名称： 
地址： 

姓名： 

  性别：       年龄：       职务： 

本人系        的法定代表人。就参加招标编号为             的             邀请招标招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（法人身份证正反面扫描件且需加盖公章）
六、企业法人营业执照
七、相关质量、环境、职业健康体系认证

八、企业信用等级证书
九、上一年度企业财务会计报告
十、近三年的相关业绩，列出用户名称及金额
十一、投资人的资格申明
1、投标人概况：

A.投标人名称：






B.注册地址：






传真：



 电话：



邮编：




C.成立或注册日期：




D.法人代表：




(姓名、职务)

实收资本：人民币



万元

其中国家资本：



法人资本：




个人资本：



外商资本：




E.最近资产负债表（到

年

月

日为止）。

(1)固定资产合计




(2)流动资产合计：




(3)长期负债合计：




(4)流动负债合计：




F.最近损失表（到

年

月

日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：




(2)本年（期)  净利润累计：





2、我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

(1)具有独立承担民事责任的能力：

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税政和社会保障资金的良好记录；

(5)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人（盖章）：






委托代理人（签字）：





十二、法定代表人授权书
中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司：



         
公司法定代表人
    

授权

     
为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的





采购项目（招标编号：          )招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：



 性别：
     
身份证号：







单位：





 部门：




职务：

     



详细通讯地址：



邮政编码：



电话：

    


授权方：
投标人（盖章）：






法定代表人签字：


         

日期：




        



接受授权方：
委托代理人签字：


        

日期：






       
十三、投标人企业概况及综合情况说明

十四、制造商授权代理商文件
若货物为公司自行制造则无需提供。


